|  |  |
| --- | --- |
| **Акт номер ${act\_number}**  **${check\_type} перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків** | **${qr\_code}** |

${location} ${date}

Суб’єктом господарювання **${executor}** виконано переодичне технічне обслуговування димових та/або вентиляційних каналів в ${object\_type}, розташованому за адресо **${object\_address}**, кількість каналів **${channels\_count}**.

Розташовано газовикористовуюче обладнання: **${equipment}**.

${customer\_type} **${customer\_name}**.

**На момент перевірки встановлено:**

1. Димові канали виконано з: **${dk\_material}**.

2. Вентиляційні канали виконано з: **${dk\_material\_2}**.

3. Площа перерізу складає:

димові канали **${dk1\_area} мм2**;

димові канали **${dk2\_area} мм2**;

вентиляційні канали **${vk1\_area} мм2**;

вентиляційні канали **${vk2\_area} мм2**.

4. З’єднувальна димовідвідна труба, що приєднує газовий прилад до димового каналу, виконана з матеріалу: **${pipe\_material}** та її перетин складає **${pipe\_area} мм2**.

5. Довжина вертикальної ділянки димовідвідної труби **${pipe\_length} м**.

6. Кількість поворотів димовідвідної труби **${pipe\_turns}**.

7. Наявність та справність перетинки в димових каналах **${partition\_condition}**.

8. Прохідність каналів та наявність тяги **${channel\_condition}**.

9. Відокремленість каналів **${channel\_separation}**.

10. Справність оголовка **${chimney\_head}**.

11. Правильність розташування оголовка відносно даху **${chimney\_position\_roof}**.

12. Розташування оголовка із врахуванням зони вітрового підпору **${chimney\_position\_wind}**.

13. Відсутність тріщин на зовнішніх поверхнях димових каналів **${chimney\_cracks}**, вентиляційних каналів **${ventilation\_cracks}**.

14. Наявність «кишені» та люка для очищення **${cleaning\_lid}**.

15. Величина тяги в каналах на день перевірки:

димові канали **${draft\_dk1}** Па;

димові канали **${draft\_dk2}** Па;

вентиляційні канали **${draft\_vk1}** м/с;

вентиляційні канали **${draft\_vk2}** м /с.

16. Величину тяги перевірено засобом вимірювальної техніки (далі - ЗВТ): **${measuring\_tool}**, номер **${serial\_number}**.

17. Дата останньої повірки ЗВТ: **${last\_check\_date}**.

18. Кратність повітрообміну приміщення складає **${air\_exchange}**.

19. Кратність повітрообміну перевірена ЗВТ: **${air\_exchange\_verified}**, номер **${air\_exchange\_tool\_serial}**.

20. Дата останньої повірки ЗВТ: **${air\_exchange\_tool\_last\_check}**.

**Висновок:**

димові і вентиляційні канали за адресою: **${object\_address}** **${conclusion}** до експлуатації. З причин **${reason\_unfit}**

${customer\_type\_accusative} попереджено про заборону користування газовикористовуючим обладнанням:

${owner\_informed} ${ban\_date} \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Висновок Держенергонагляду щодо відповідності суб’єкта господарювання вимогам з забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків від «01» березня 2025 року № 00001.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Представник ${executor}** |  | **${executor\_rep}** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Представник ${customer\_name}** |  | **${customer\_rep}** |